ESD 15	[ Full Range Passive Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 3-way 풀레인지 라우드 스피커로, 대/중규모 라이브공연, 워쉽, 회의장 혹은 비디오/필름 발표회등 사용에 적합하며, 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 1.75" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버를 채용하여야 한다.

연속출력 126dB / 피크출력 129dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 48Hz ~ 18kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / MF : 1 x 6" / LF : 1 x 15"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W

- 임피던스	: 4Ω

- 감도	: 97dB

- 최대 출력 감도	: 129dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 500Hz, 2.5kHz

- 커버리지	: 80˚H x 60˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup,

Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 700 x 450 x 450mm

- 무게	: 35kg

- 악세서리	: ESD15 Horizontal Bracket, ESD15 Vertical Bracket,

Speaker pole-universal

☞ ESD 15 및 동등 이상품이어야 한다.