ESD 36	[ Full Range Passive Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 3-way 풀레인지 라우드 스피커로, 소형 비대칭 디자인으로 소규모 메인, 프론트필 혹은 언더발코니용으로 디자인된 스피커이며, 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 1.75" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버와 낮은 인덕턴스 고음질의 보컬 대역 전용 6" 미드레인지 드라이버를 채용하여야 한다.

높은 다이나믹 레인지와 연속 출력 122dB / 피크 출력 125dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65Hz ~ 25kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / MF : 1 x 6" / LF : 2 x 6"

- 앰프 권장 요구사항	: 350W

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 94dB

- 최대 출력 감도	: 125dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 600Hz, 2.5kHz

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup,

Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 730.5 x 220 x 244mm

- 무게	: 17.6kg

- 악세서리	: ESD36 Horizontal Bracket, ESD36 Vertical Bracket,

Speaker pole-universal, Top Hat Adapter, COVER ESD36

☞ ESD 36 및 동등 이상품이어야 한다.