ESM 12	[ Passive Monitor Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 로우 프로파일 2way 고품질 전문가용 무대 모니터스피커로, 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 3" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버(NVPD)를 채용하였으며, 연속출력 127dB / 피크출력 130dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 55 Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / LF : 1 x 12"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W

- 임피던스	: 4Ω

- 감도	: 98dB (1m/1w)

- 최대 출력 감도	: 130dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 1.2kHz

- 커버리지	: 40˚H x 80˚V Rotatable

- 커넥터	: 2 x Speakon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 368 x 606 x 368mm

- 무게	: 23kg

- 악세서리	: Cover for ESD12M-Left, Cover for ESD12M-Right

☞ ESM 12 및 동등 이상품이어야 한다.