EX6	[ Full Range 2-Way Active Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 네오디뮴 마그네트를 채용한 2-way 풀레인지 컴팩트형 액티브 스피커로, 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 1.75" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버(NVPD)와 액티브 임피던스 컨트롤(AIC) 테크놀러지가 적용된 6" 우퍼를 채용하였으며, 연속출력 117dB / 피크출력 120dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 68Hz ~ 20kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 1 x 6"

- 정격 연속출력	: HF : 20W / LF : 180W

- 최대 출력 감도	: 120dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2kHz

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: XLR, PowerCon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 6 x M10 suspension points,

Horizontal and Vertical Brackets, Hole Cup

- 전원 입력	: 100 to 120V @ 60Hz | 230 to 250V @ 50Hz |

- 제품 사이즈 (HWD)	: 395 x 220 x 274mm

- 무게	: 12kg

- 악세서리	: Cover for EX6, Horizontal bracket for EX6,

Vertical bracket for EX6,

Speaker pole - universal, Pole mount adaptor

☞ EX6 및 동등 이상품이어야 한다.