EX12	[ Full Range 2-Way Active Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 네오디뮴 마그네트를 채용한 2-way 풀레인지 액티브 스피커로, 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 3" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버(NVPD)와 액티브 임피던스 컨트롤(AIC) 테크놀러지가 적용된 12" 우퍼를 채용 하였으며, 연속출력 126dB / 피크출력 129dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 55Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / LF : 1 x 12"

- 정격 연속출력	: HF : 50W / LF : 450W

- 최대 출력 감도	: 130dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 1.1kHz

- 커버리지	: 80˚H x 40˚V

- 커넥터	: XLR, PowerCon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points,

Horizontal and Vertical Brackets, Hole Cup

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 596 x 368 x 368mm

- 무게	: 29kg

- 악세서리	: Heavy duty cover for EX12, EX12 Grille – fine,

Horizontal bracket, Vertical bracket,

EX12 Vertical Bracket Double, EX12 Grill Strong,

☞ EX12 및 동등 이상품이어야 한다.