KPAK2600	[ K-RIG System Amplifier ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 KT2.0과 KT2.15스피커를 위한 3-way 2300W 파워앰프로, Class AB 푸쉬-풀 200W HF 트랜스포머 밸런스 파워, 500W MF 스위칭 파워 적용과 저음 특성을 변경할 수 있는 어택-익스텐션 스위치, 완벽한 온보드 스피커 관리 시스템이 내장된 파워앰프이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 정격 출력 (HF)	: 200W

- 정격 출력 (MF)	: 500W

- 정격 출력 (LF)	: 1800W

- 주파수 응답 (HF)	: 1.4kHz ~ 20kHz

- 주파수 응답 (MF)	: 180Hz ~ 1.4kHz

- 주파수 응답 (LF)	: 20Hz ~ 200Hz

- 입력 임피던스	: 20kΩ

- 입력 감도	: 1V RMS

- 출력 방식	: CLASS AB

- 출력 터미널	: Speakon 8pin (Mid/Hi), 4pin (Sub)

- 작동 전압	: 115V, 230V, 250V

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 719 x 478 x 305mm

- 무게	: 38kg

☞ KPAK2600 및 동등 이상품이어야 한다.