KT2.15	[ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 K-RIG System의 서브우퍼로, 내열성 3" 보이스코일에 에폭시 소성된 페라이트 마그네틱 구조를 갖춘 2x 15"드라이버를 채용 하였으며, 연속출력 130dB / 피크출력 133dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 42Hz ~ 180Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 15"

- 임피던스	: 8Ω

- 최대 출력 감도	: 133dB Peak

- 커넥터	: 2 x Speakon (NL4)

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: Hole Cup

- 제품 사이즈 (HWD)	: 1000 x 550 x 570mm

- 무게	: 61kg

- 악세서리	: Cart Wheels (Cart 0009), Short joining bracket for K-RIG,

K-RIG Security pole,Wheel kit (125mm)

☞ KT2.15 및 동등 이상품이어야 한다.