LD4	[ Line Driver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 오디오 시그널의 장거리 전송에서 신호 무결성을 유지해 주는 4ch 라인 드라이버로, 다음사양에 준한다.

- VHD 제품 철학을 계승하여 고선명 오디오 재생의 필수 도구

- 4 개의 개별 20k 옴 입력

- 4 개의 개별 50 옴 출력

- 500m까지 밸런스 아웃 케이블 사용 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 6Hz to 500kH (-1dB Response)

- 다이나믹 레인지	: >120dB

- THD	: <0.0005%

- 입력 채널	: 4 input

- 입력 임피던스	: 20kΩ, 라인레벨: Gain (50Ω) 0dB

- 출력 채널	: 4 Output

- 출력 전압/전류	: 14V / 7V (50Ω) RMS, 450mA

- 전원 입력	: 100 to 120V @ 60Hz | 230 to 250V @ 50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 44 x 482.6 x 202.3 mm

- 무게	: 2.9 kg

☞ LD4 및 동등 이상품이어야 한다.