SAC2	[ Super Analog Controller ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 2 input 4 ouput 슈퍼 아날로그 오디오 컨트롤러로, 다음사양에 준한다.

- 선명도, 해상도, 다이나믹 레인지의 즉각적인 향상

- 주파수의 선형 응답에 영향을 주지않으면서 즉각적으로 정확하게 반응하는 4밴드 이퀄라이저

- ESD 및 타사 패시브 또는 액티브 스피커에도 최적화 된 성능을 제공하도록 설계

- 조정 가능한 HPF / LPF와 LR채널을 위한 2개의 독립 Notch filter를 갖춘 전환 가능한 크로스오버를        특징으로 룸 공진, 피드백 문제에 대응

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 20Hz to 40kH(-1dB Response)

- 다이나믹 레인지	: >115dB

- THD	: <0.005%

- 입력 채널	: 2 input, XLR

- 입력 임피던스	: 20kΩ Balanced IN

- 출력 채널	: 4 Output, XLR

- 출력 임피던스	: 50Ω Balanced Out

- 레벨 컨트롤	: -15 / +10dB

- 크로스오버	: 70 / 120Hz, Butterworth 12dB/octave

- 하이패스 필터	: 20 / 40Hz

- 이퀄라이제이션	: 4-band equalizer

- 노치 필터	: 2 per channel

- 저음 강화 레벨	: +6dB @ 60Hz

- 음량 리미터	: Fast/Slow / -15 + 10dB

- 제품 사이즈 (HWD)	: 44 x 482.6 x 200.5 mm

- 무게	: 3.2 kg

☞ SAC2 및 동등 이상품이어야 한다.