JS-9	[ 1/2“ True Condenser Microphone  ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 JS-1T의 스위치 없는 버젼으로 1/2“ 트루 컨덴서 캡슐과 24K 금도금 다이어프램으로 설계된 전문가용 콘덴서 마이크로폰이어야 한다. 라이브 공연 시 스튜디오급 고음질을 제공하며, 마이크 지향특성은 단일지향성의 패턴이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Condenser Microphone

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도	: -47±3 dB* (4.47mV) *0dB=1V /pa

- 임피던스	: 100Ω

- Max. SPL for 1﹪THD	: 150dB

- 신호대 잡음비	: 78dB

- 전원 공급	: 36-52VDC Phantom Power

- 소비 전류	: ≦3mA

- 출력	: XLR-M type(power module)

- 용도	: 보컬용

☞ JS-9 및 동등 이상품 이어야 한다.