NX-8.8	[ Vocal Condenser Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 +48V 의 팬텀파워 공급을 받아 작동되는 콘덴서 마이크이다. 초지향 패턴을 가지고 있어 피드백 억제에 효과적이며 매우 낮은 핸들링 노이즈를 가지기 위해 내부 쇼크마운트를 가지고 있어 노이즈 제거에 매우 효과적이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 60~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Supercardioid,rotationally symmetrical about

microphone axis, uniform with frequency

- 감도	: -70dB*(0.32mV)*0dB=1V/μbar

- 출력 임피던스	: 400Ω

- 위상 조정	: Positive pressure on diaphragm produces positive voltage

on pin 2 with respect to pin 3

- 커넥터	: Three-pin professional audio connector (male XLR type)

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,

matte-finished steel grille

- 무게	: 275g

- 터치 노이즈	: Super low

- 전원 공급	: 9-52V Phantom Power

- 용도	: 보컬용

☞ NX-8.8 및 동등 이상품 이어야 한다.