CX-505	[ Condenser Drum & Percussion Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 드럼이나 타악기의 수음용으로 적합한 콘덴서 마이크이다. 타악기의 높은 SPL 값에도 훌

륭히 수음이 가능하도록 근접효과에 매우 강한 유니트를 사용하고 있으며 매우 작은 크기로 연주자

의 동선에 방해되지 않는다. 또한 악기의 울림 노이즈를 차단할 수 있는 전용 쇼크 마운트 겸용 클

램프가 기본으로 들어있어 악기의 어떠한 위치에도 훌륭하게 부착될 수 있다.평탄한 주파수 응답으

로 악기 고유의 음을 정확하게 수음할 수 있는 제품이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도	: -64dB*(0.63mV) at 1,000 Hz

- 출력 임피던스	: 220Ω ± 30%

- 커넥터	: 3P. XLR (M) type

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,

matte-finished steel grille

- 케이블 길이	: Ø2.5mm*350cm

- 무게	: 230g

- 터치 노이즈	: Super low

- 전원 공급	: 9-52V Phantom Power

- 용도	: 드럼 & 타악기 전용

☞ CX-505 및 동등 이상품 이어야 한다.