CX-506	[ Condenser Drum & Percussion Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 드럼과 퍼커션에 최적화된 주파수 응답 곡선을 가지고 있으며 뮤지션의 연주 동선을 방

해하지 않도록 매우 작은 크기를 가지고 있다. 마이크의 유니트에 부착되어 있는 Spider Web 형태

의 쇼크 마운트는 악기의 물리적 진동 잡음을 매우 효과적으로 감쇄시켜주며 부드러운 클립 타입의

장착 마운트로 악기의 어떤 위치에도 훌륭히 부착가능한 것이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도	: -64dB*(0.63mV) at 1,000 Hz

- 출력 임피던스	: 220Ω ± 30%

- 커넥터	: 3P. XLR (M) type

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,

matte-finished steel grille

- 케이블 길이	: Ø2.5mm*350cm

- 무게	: 230g

- 터치 노이즈	: Super low

- 전원 공급	: 9-52V Phantom Power

- 용도	: 드럼 & 타악기 전용

☞ CX-506 및 동등 이상품 이어야 한다.