CM-502	[ Choir Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 합창단(성가대) 마이크이로 광범위한 다이나믹 범위와 주파수의 반응이 사운드를 정확하

게 재출력 할 수 있으며, 고감도와 뛰어난 패턴이 효과적으로 집응력을 향상시켜준다.

제품의 길이는 마이크를 좀 더 정확히 사용할 수 있도록 도와주며, 설치용 판은 천장이나 벽에 마      이크를 고정시킬 수 있도록 해준다. 쉬운 설치와 내구성 있는 소재로 영구적인 설치가 가능하다

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 100~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Supercardioid

- 감도	: -48dB*(4mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	:  220Ω

- Max. SPL for 1% THD	: 125dB

- 커넥터	: male XLR type

- 케이블 길이	: Ø2.5mm*800cm

- 무게	: 21g (케이블 포함)

- 기본 액세서리	: Windscreen / Flexible hanger / Mounting plate

- 용도	: 성가대용

☞ CM-502 및 동등 이상품 이어야 한다.