CM-503N              [ Low Profile Boundary Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 매우 작은 크기의 바운더리 마이크이다. 무지향성 패턴을 지니고 있고 화이트, 블랙 2

가지 색상이 있다. 천장이나 데스크에 설치하여 원하는 소리를 수음할 수 있으며 로우컷 필터와

–10dB 패드가 있어 저주파 음과 큰 음량의 소리를 적절하게 감쇄시킬 수 있다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 40 ~ 17,000Hz

- 지향 패턴	: omni-directional

- 감도	: -48±3dB* (3.98mV)* 0dB=1V/μbar

- Attenuation 스위치	: -10dB

- 저역 Roll-off	: 80Hz

- 임피던스	: 220Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 140 dB

- 신호대 잡음비	: 68dB

- 소비 전류	: ≤3mA

- 전원 공급	: 9-52 VDC Phantom Power

- 출력 커넥터	: XLR-M type(power module)

- 무게	: 82g

- 용도	: 감청용

☞ CM-503N 및 동등 이상품 이어야 한다.