SGM-14	[ Shotgun Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 14“ 길이의 ENG, 야외 취재 및 녹음용으로 사용하는 샷건 마이크로폰으로 좁은 각도에 원

거리 흡음용으로 뛰어나다. 외부에 로우컷과 –10dB패드가 내장되어 있어 효율적인 마이킹이 가능한

마이크로폰 이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 20~20,000Hz

- 감도	: -32±3 dB*(25mV)*0dB=1V/Pa

- 지향 패턴	: Hypercardioid

- Attenuation Switch	: -10 dB

- 저역 Roll-off	: 80Hz

- 임피던스	: Rated impedance is 200Ω

- Max. SPL for 1% THD	: 125dB

- 신호대 잡음비	: 78dB

- 전원 공급	: 9~48VDC

- 출력 커넥터	: 3P XLR(M)

- 길이	: 360mm

☞  SGM-14 및 동등 이상품 이어야 한다.