SGM-14KA	[ Shotgun Microphone Kit]

1. 제 품 기 능

본 기기는 14“ 길이의 ENG, 야외 취재 및 녹음용으로 사용하는 샷건 마이크로폰으로 좁은 각도에 원

거리 흡음용으로 뛰어나다. 외부에 로우컷과 –10dB패드가 내장되어 있어 효율적인 마이킹이 가능하

며, 별도에 1.5V 배터리 사용으로 팬텀전원 사용이 가능한 마이크로폰이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 40 ~ 20,000Hz

- 지향 패턴	: Hypercardioid

- 감도 (Phantom / Battery)	: -34±3 dB*(20mV) *0dB=1V/Pa /

-35±3 dB (17.8mV) *0dB=1V /Pa

- 저역 Roll-off	: 120Hz

- 임피던스 (Phantom / Battery)	: 500Ω / 600Ω

- Max. SPL for 1% THD	: 125dB / 110dB

- 신호대 잡음비	: 70dB

- 전원 공급 (Phantom / Battery)	: 9~48VDC / 1.5V AA UM3 R6

- 소비 전류	: ≦2mA / 0.4mA (1200 hours typical)

- 출력 커넥터	: 3P XLR (M)

- 길이	: 355.7mm

- 용도	: ENG, 동시녹음용

☞  SGM-14KA 및 동등 이상품 이어야 한다.