NX-7S	[ Dynamic Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 따뜻하고 깨끗한 음색이 특징으로 단일지향 패턴으로 보컬, 드럼, 기타 앰프의 수음에 적합한 다이나믹 마이크이며 핸들링 노이즈 제거를 위한 shock mount 가 내장되어 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Moving Coil Dynamic

- 주파수 응답	: 50~16,500 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid,rotationally symmetrical about microphone axis,

uniform with frequency

- 감도	: -72dB*(0.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 600Ω

- 위상 조정	: Positive pressure on diaphragm produces positive voltage

on pin 2 with respect to pin 3

- 커넥터	: Three-pin professional audio connector (male XLR type)

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,

matte-finished steel grille

- 무게	: 235g

- 용도	: 보컬, 드럼, 기타 앰프용

☞ NX-7S 및 동등 이상품 이어야 한다.