intellimix-2 V2         [ Multipurpose DSP Mixer Amp ]

1. 제 품 특 징

- 채널당 정격출력 300W/4Ω앰프 출력

- 3.2” TFT터치 LCD패널 채용

- 충분한 용량의 트로이덜 트랜스 채용으로 안정적인 전원부 구성

- 시그널 입력 상태 확인과 과입력 방지를 위한 Peak LED

- 피드백 방지를 위해 조절 가능한 Q Factor의 노치 필터 적용

- 큰 규모의 시스템으로 확장이 가능 하도록 Q Factor의 노치 필터 적용된 Audio Master Out 및 Rec Out

회로 구성

- RS-232 Serial Protocol을 통해 외부 마스터 제어 시스템과 연동하여 필요한 기능 제어

- PC를 통한 시스템 셋업 및 수동형 매뉴얼 세팅 가능

- 반드시 필요한 기능만을 직관적으로 조절 가능하도록 최적의 프론트 판넬을 구성하고 중요한 세팅 데이터는

프로그램 안에서 조절하여 원하지 않는 세팅 값의 변경을 방지

- 제어 프로그램과 연동하여 동작되는 엔코더형 볼륨 채택

- 시스템 Reset 버튼을 통해 적절하지 못한 조작으로부터 최적의 세팅 데이터 호출 가능

2. 제 품 규 격

- Amplifier

D-Class Stereo Amp

300W x 2ch (4Ω), 150W x 2ch (8Ω) / RMS

- Digital Audio Mixer

Mic input(Combo XLR) * 2 ( with 48v Phantom Power-selectable / Front: Ch 1 Casecade )

Mic input(Combo XLR) * 2 ( for Dynamic Mic Only )

Line input * 2 (for JTS Wireless Module )

Selected 4 Stereo input : All Mixed Out

Master Volume out : 300W x 2ch (4Ω) Stereo Out

Record Out *1 : Stereo

Master Out *1 : Stereo ( Delay time : 25m )

- 기기 프론트 패널 하드웨어 컨트롤

6 MIC Ch 선택 S/W(with LED)

4 Stereo 선택 S/W(with LED)

MIC 6Ch 공통으로 조절 가능한 Multi Fucktion Master Encoder(High, Mid(Frequency), Low, Pan)

3.2" (320 x 240 Pixel) Full Color Touch LCD

Mute 채널 선택시 각 채널 뮤트, 지정하지 않을 경우 전체 뮤트

- 타사기기 연동

RS-232 통신 프로토콜을 이용한 Function & Volume 조절

RS-232 통신 단자를 이용한 System Upgrade 기능

GPI x 1 단자 ( Voltage 입력 방식 )

- DSP 내부 기능

All Input CH : 입력 게인은 하드웨어 Encoder 볼륨으로 조정

3 Band Parametric Type EQ, Noise Gate, Compressor, Pan, Volume

팬텀 마이크 2Ch에 노치필터 2Band 적용(수동 작동)

출력단 30 Band GEQ 적용

White & Pink Noise 및 1KHz TEST Tone Generator 발생 기능

- PC 프로그램

인스톨러용 PC 프로그램 제공

PC 프로그램으로 제어되는 기능 : Input Gain & Phantom 을 제외한 전기능

프로그램 Setting Value 저장 및 Recall (INI. file 을 이용하여 Restore)

- Scene Memory 기능

설치자가 세팅한 최종값을 저장하여, 전원 on-off 또는 reset Switch 사용시 Scene 값을 디폴트로

Recall 가능

- 분리형 콘트롤러는 UTP Cable로 연결(옵션)

Wall Mount 또는 Table Mount 가능한 외장 컨트롤러

- 사이즈 & 무게 : 484 x 89 x 420mm(WHD), 12kg,  2U 랙 마운트 가능

- 용도 : 회의실, 강의실, 학교, 컨벤션 센터, 교회, 연수원, 레스토랑, 상점 등 스피커를 제외하고

다수의 필수 기기가 하나로 통합된 장비를 필요로 하는 모든 장소