ES2.5	[ Dual 15“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 15" 듀얼 트윈 비대칭 어쿠스틱 챔버 방식 고출력 서브우퍼로, 2x 15" LF 드라이버, 4"(100mm) 보이스 코일로 구성되며, 연속 135dB, 피크 137dB의 고출력의 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 38Hz ~ 130Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 15"

- 앰프 권장 요구사항	: 1600W (EPAK2500/R앰프 권장)

- 임피던스	: 4Ω

- 최대 출력 감도	: 137dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 130Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 12 x M10 suspension points, Hole Cup, flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 600 x 700 x 750mm

- 무게	: 74.7kg

- 악세서리	: Additional arms for Bracket, Cart Wheels, COVER ES2.5 With CART

COVER ES2.5 Without CART, Flybar and Bracket for ES Systems,

Front mount magnetic cart for ES2.5, Speaker pole-universal

☞ ES2.5 및 동등 이상품이어야 한다.