DIGITAL POWER AMPLIFIER

1. 기    능

본 기기는 프로페셔널 2ch 디지털 파워 앰프로 공연장, 강당, 체육관, 회의실등 다중 이용 시설에 적합하도록 설계된 Low Impedance 스피커 전용 디지털 파워 앰프이다. 과열, 쇼트, 과부하, 전원이상 보호회로가 내장되어 있고 6종류의 전면 LED를 통해 동작 상태를 확인할 수 있다.

2. 기기 특성

- G2B식별번호	: 24330137

- 모델	: P-1200D

- 종류	: 디지털파워앰프

- 형태	: 랙형

- 채널	: 2CH

- 정격출력	: 1200W

- 주파수응답	: 20~20,000Hz

- 출력임피던스	: 2~8 Ω

- 사용전압	: AC220V

- 소비전력	: 650W

- 무게	: 9.4Kg

- 크기(W x H x D)	: (W)483x(H)88x(D)390mm