DS-16MIX	[ Audio Mixer ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 믹싱콘솔 여러 입력신호를 받아 혼합된 출력신호로 전송하는 16채널 오디오믹서로, 32bit 디지털 멀티 이펙터와 각 채널 별 3밴드 이퀄라이저를 통해 음색보정이 가능하며, 각 채널 별 입력 단 페이더 부근에 출력선택 버튼을 설정하여 원하는 출력으로 신호를 전송 할 수 있는 장비이다.

2. 제 품 규 격

- 입력채널	: 10balance mic or 16 line input (8mono + 4Stereo)

- 출력채널	: 1Main Stereo + 4Group Buses + 4Aux

- 팬텀파워	: DC48V

- 밴드 이퀄라이저	: 3Band

- 사용전압	: AC 220V

- 외형규격(WxHxD)mm	: 444 x 130 x 500

- 무게	: 6.8kg

☞ DS-16MIX 및 동등 이상품이어야 한다.