DS-16MIX	[ Audio Mixer ]

1. 제 품 특 징

- 16채널 믹싱콘솔

- 최대. 10 마이크 / 16 라인 입력(8 모노 + 4 스테레오)

- 4 GROUP Buses + 1 Stereo Bus

- 4 AUX (iFX 포함)

- 반전 달링톤 회로를 갖춘 “D-PRE” 마이크 프리 앰프

- 24종류 SPX 프로그램

- +48V 팬텀 전원

2. 제 품 규 격

- 입력채널	: 10balance mic or 16 line input (8mono + 4Stereo)

- 출력채널	: 1Main Stereo + 4Group Buses + 4Aux

- 팬텀파워	: DC48V

- 밴드 이퀄라이저	: 3Band

- 사용전압	: AC220V

- 외형규격(WxHxD)mm	: 444 x 130 x 500

- 무게	: 6.8kg