UC-900RX	[ UHF Antenna Combiner ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 송신을 위한 안테나 Combiner로 A와B 8개의 안테나 입력과 2개의 안테나 출력을

제공하며, RF신호가 필요한 장소에 데드존을 최소화 하기 위하여 설계된 제품이어야 한다. 2개의 DC

12V 800mA 출력이 내장되어 있으며, RF 입력 ON/OFF, -31 ~ 0dB 사이의 입력 감쇠 제어, 입력 신호

ON/OFF 제어 기능이 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 470~970 Mhz

- Full System Gain	: 8dB(±3dB)

- 입력 임피던스	: 50Ω

- RF 입력 Power	: +0dBm (Max)

- 안테나 부스터 파워	: 12V/200mA x 8

- 입/출력 커넥터	: BNC(F) : 8Input / 2Output

- 전원 공급	: 100~240VAC;MAX2A 50/60Hz

- 제품 사이즈(m/m)	: 480(W)* 45(H)* 260(D) (standard 19” and 1U case)

- 무게	: 2.35 kg

☞  UC-900RX 및 동등 이상품 이어야 한다.