WIRELESS RECEIVER

1. 기    능

본 기기는 900MHz대역의 2채널 무선 수신기로 FSS기능으로 주파수를 자동 설정 하여 최적의 수신 상태를 유지하며, LCD 창으로 배터리 및 그룹, 채널, 에러사항 등의 모니터링이 가능하다. 트루다이버시티 방식으로 안정적인 수신률을 제공한다.

2. 기기 특성

- 수신방식	: True diversity

- RF 주파수 범위	: 925~937.5MHz

- 오디오 주파수 특성	: 50~18,000Hz

- 신호 대 잡음비	: 108dB

- RF 안테나 캐스케이드	: O

- 전원 캐스케이드	: O

- 사용거리	: 30m

- 사용전압	: AC220V

- 외형규격(WxHxD)mm	: 480 x 45 x 260

- 무게	: 4.03kg