WILRELESS BELT MICROPHONE

1. 기    능

본 기기는 900MHz대역의 무선 벨트타입 송신기로 주파수를 자동 설정하여 최적의 송신 상태를 유지하며, LCD창으로 배터리 및 그룹, 채널, 에러, 사항 등 등의 모니터링이 가능하다. 마이크의 우수한 성능을 바탕으로 학교, 공공시설, 문화시설 등의 연설, 회의, 보컬용으로 사용하기 적합하다.

2. 기기 특성

- RF 주파수 범위	: 925~937.5MHz

- 오디오 주파수 특성	: 50~18,000Hz

- 타입	: 벨트팩형 무선 마이크로폰 (핀마이크 포함)

- 사용거리	: 30m

- 사용전압	: DC3V

- 외형규격(WxHxD)mm	: 62 x 80.3 x 22.6

- 무게	: 93g