WIRELESS RECEIVER

1. 기    능

본 기기는 900MHz대역의 2채널 무선 수신기로 AUTO키 기능을 통해 주파수를 자동 설정하여 최적의 수신 상태를 유지하며, LCD창으로 그룹, 채널, RF, AF, Volume, 수신기 버튼 잠금 등의 모니터링이 가능하다.

2. 기기 특성

- 모델	: MS-592R

- 수신방식	: PLL Diversity

- RF 주파수 범위	: 925~937.5MHz

- 오디오 주파수 특성	: 48~18,200Hz

- 왜곡률	: 1%이하

- 사용거리	: 30m

- 사용전압	: DC12V

- 외형규격(WxHxD)mm	: 480 x 44 x 180

- 무게	: 1.67kg