CONFERENCE MICROPHONE CONTROLLER

1. 기    능

본 기기는 회의장비를 제어하는 메인 컨트롤러 장비로 HUB 전원공급을 통해 회의용 마이크로폰 무한 확장이 가능하고 직접 카메라의 PAN/TILT를 조정 할 수 있다. 또한 TCP/IP를 통해 외부에서 제어가 가능하다.

2. 기기 특성

- 디스플레이	: LCD

- 입력 커넥터	: RJ45 Main socket x 2EA, RS-232 x 1EA

RS-422 x 1EA

- 다이나믹 레인지	: >90dB

- 주파수 특성	: 20~20,000Hz

- S/N Ratio	: >87dBA

- 사용전압	: DC24V

- 외형규격(WxHxD)mm	: 430 x 88 x 300