CONFERENCE MICROPHONE

1. 기    능

본 기기는 의장 및 의원 회의용 마이크로폰으로 MMC-900 메인 컨트롤러에서 UTP 케이블을 통해 마이크 신호전송과 전원을 공급받아 작동하는 회의용 마이크이다.

2. 기기 특성

- 지향패턴	: Undirectional

- 입력 및 링크 커넥터	: RJ45

- 임피던스	: 220Ω

- 주파수 특성	: 100~15,000Hz

- 감도	: -47dB

- 사용전압	: DC24V

- 외형규격(WxHxD)mm	: 130 x 61 x 170 (마이크 베이스)

- 외형규격(HxØ)mm	: 538 x 26 (구즈넥 마이크로폰)