BOUNDARY MICROPHONE

1. 기    능

본 기기는 매립형 바운더리 마이크로폰으로 팬텀파워로 작동이 가능하며, 넓은 면적에서의 탁월한 수음력으로 회의용 및 집음용도로 적용이 가능하다.

2. 기기 특성

- 종류	: 매립형 콘덴서 마이크로폰

- 지향패턴	: Half Cardioid

- 용도	: 회의용/집음용

- 주파수 특성	: 40~20,000Hz

- 임피던스	: 220Ω

- 외형규격(WxHxD)mm	: 31.6 x 69.7 x 31.6

- 무게	: 82g