SPEAKER

1. 기    능

본 기기는 최적의 사운드 밸런스를 가진 풀레인지 스피커로 강당, 공연장, 회의실 및 대형 공간의 메인이나 보조스피커 또는 스테이지 모니터, 천정을 이용한

플라잉 스피커로 활용이 가능하다.

2. 기기 특성

- 드라이버 구성	: HF:1x1” / LF:1x15”

- 정격 출력	: 300W

- 임피던스	: 8Ω

- 커버리지(HxV)	: 60° x 40°

- 주파수 특성	: 50~18,000Hz

- 외형규격(WxHxD)mm	: 420 x 700 x 435

- 무게	: 25.8kg