SPEAKER

1. 기    능

본 기기는 특주된 보이스 코일과 마그네트의 효율적인 열분산 기술을 적용한 서브우퍼스피커로 포인트 소스 및 라인어레이 스피커와 함께 구성하여 풍부한 저음영역을 재생한다. DS-L4 스피커와 함께 리깅이 가능하며, 포인트 소스 스피커와 폴마운트로 연결하여 사용이 가능하다.

2. 기기 특성

- 드라이버 구성	: LF:1x12”

- 정격 출력	: 400W

- 임피던스	: 8Ω

- 커버리지(HxV)	: 무지향

- 주파수 특성	: 40~250Hz

- 외형규격(WxHxD)mm	: 395 x 475 x 580

- 무게	: 24.9kg