DIGITAL POWER AMPLIFIER

1. 기    능

본 기기는 공연장, 강당, 체육관, 회의실 등 다중 이용 시설에 적합하도록 설계된 Low Impedance 스피커 전용 2채널 디지털 파워 앰프이다. 과열, 쇼트, 과부하, 전원이상 보호회로가 내장되어 있고 6종류의 전면 LED를 통해 동작 상태를 확인 할 수 있다.

2. 기기 특성

- 정격출력	: 880W(8Ω) x 2CH / 1760W(4Ω) x 2CH

3520W(2Ω) x 2CH

- 주파수 응답	: 20Hz~20kHz

- 사용전압	: AC220V

- 소비전력	: 650W

- 외형규격(WxHxD)mm	: 483 x 88 x 390

- 무게	: 9.4kg