FAULT DETECTOR

1. 기    능

본 기기는 실시간 스피커 선로를 체크하는 장비로 스피커 선로 단락 발생 시 단락 된 선로에 출력만 차단하여 방송사고를 최소화 하는 장비이다.

2. 기기 특성

- 회선	: 2선식

- 채널	: 16채널

- 감도 설정	: 60W / 120W / 240W

- 표시기	: LED

- 외형규격(WxHxD)mm	: 482 x 44 x 280

- 무게	: 2.8kg