POWER DISTRIBUTOR

1. 기    능

본 기기는 방송시스템의 전원을 순차적으로 공급하는 장비로서, 스위치 ON시 채널 순으로 전원을 공급하고 스위치 OFF시 역순으로 채널을 차단하여 채널 과부화 현상을 줄이는 장비이다.

2. 기기 특성

- 채널	: 순차전원 8채널, 상시전원 1채널

- 채널 당 로드	: 220V/11.3A, 2500W

- 총 전원 로드	: 220V/45A, 9900W

- 링크 케이블	: UTP Cable (RJ45 타입)

- 컨트롤	: Sequency on/off lock switch,

Lamp/Bypass switch, Voltage set

- 사용전압	: AC220V

- 외형규격(WxHxD)mm	: 480 x 89 x 335

- 무게	: 5.3kg