SPEAKER

1. 기    능

본 기기는 우수한 밸런스의 풀레인지 스피커로 벽면 또는 천장 설치 시 용이하며 교실, 강의실, 회의실 등 소형 공간의 메인이나 보조스피커, 소형 스테이지 모니터, 딜레이 스피커로 활용이 가능하다.

2. 기기 특성

- 드라이버 구성	: HF:1x1” / LF:1x8”

- 정격 출력	: 150W

- 임피던스	: 8Ω

- 커버리지(HxV)	: 90° x 60°

- 주파수 특성	: 65~18,000Hz

- 외형규격(WxHxD)mm	: 250 x 420 x 250

- 무게	: 9.3kg