Pergola Line Array          [ Pergola Speaker ]

1. 제 품 규 격

- 타입	: 인도어 아웃도어 풀-레인지 스피커

- 주파수 응답	: 150 Hz ~ 20 kHz (-6dB Point)

- 드라이버 구성	: 2" Drivers

- 파워 핸들링 (피크 파워)	: 65w RMS (130w)

- 권장 앰프 출력	: 100 w RMS or more

- 임피던스	: 4 ohms

- 감도	: 90 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 111.1 dB Continuous / 114.1 dB Peak

- 크로스오버	: DSP needed

- 커버리지	: Directional

- 본체 재질	: Carbon fiber

- 미케닉 재질	: Stainless Steel

- 제품 사이즈(Dia x H)	: Ø82 x 1,212 mm

- 무게	: 3 kg (without hanging system)