Pergola Point Source        [ Pergola Speaker ]

1. 제 품 규 격

- 타입	: 인도어 아웃도어 풀-레인지 스피커

- 주파수 응답	: 150 Hz ~ 20kHz (-6dB Point)

- 드라이버 구성	: 2" Speakers; High Freq: horn loaded driver

- 파워 핸들링 (피크 파워)	: 60w RMS (120w)

- 권장 앰프 출력	: 100 w (Class D)

- 임피던스	: 4Ω

- 감도ㅍ	: 90 dB (1w/1m)

- 크로스오버	: External waterproof boxed crossover.

Hi-Pass filter at 100-150Hz 12dB/oct recommended

- 커버리지	: Directional

- 재질	: Carbon fiber

- 베이스 재질	: Stainless Steel

- 제품 사이즈 (WxHxD)	: 82 x 1,212 x 82 mm

- 무게	: 3 kg