JKT                            [ Tone generator - Phantom powered ]

1. 제 품 특 징

- 톤 제너레이터 기능의 DI박스

- 다양한 PA시스템과 함께 PA시스템을 점검하고 조정하는데 완벽한 도구

- 멀티플, 낮은 임피던스 출력: XLR, XLR + Jack1/4"

- 20Hz-30KHz 까지 사인파, 화이트 노이즈, 핑크 노이즈 출력

- 제너레이터 아웃풋 시그널 레벨 조정 노브

- 팬텀 파워 서플라이

2. 제 품 규 격

- 출력 채널	: 1/4" Jack, 2x XLR

- 출력 임피던스	: 50Ω line, 600Ω monitor

- 레벨 컨트롤	: -∞ to 0dB

- 톤 제네레이터	: 20Hz to 30kHz

- 화이트&핑크 제네레이터	: YES

- 팬텀파워	: 48 to 56V / 8mA

- 제품 사이즈 (HWD)	: 40 x 80 x 131mm

- 무게	: 630g