QLW-151                                [ 15" Single Sub Woofer ]

1. 제 품 특 징

- 고성능 15"드라이버와 최적의 인클로저

- 그라운드 스택 타입의 버전

- 효율을 극대화한 스퀘어타입 보이스코일

- 효율적인 열분산 기술

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 45 Hz ~ 250 Hz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 15"

- 파워 핸들링	: 600 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 101 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 127 dB Continuous / 130 dB Peak

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: NA

- 인클로저 재질	: 15mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: Integrated Flyware

- 제품 사이즈 (HWD)	: 447 x 600 x 640mm

- 무게	: 31 kg

- 용도	: 저음 대역을 충실히 재생하기 위해 다양한 스피커와 함께 구성