IN-264TB	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 4Mini XLR 커넥터

- 넓은 다이나믹 레인지, 부드러운 주파수 특성

- Guitar 및 연주용 무선 마이크와 호환

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LCD 디스플레이	: Channel, Battery Fuel Gauge,

- 컨트롤	: ID Number, Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, PAD,	Gain Control, ID Pairing, Lock-on Mode

- 출력 커넥터	: 4P mini XLR

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 40~18,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

- 무게	: 74g (배터리 제외)

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501(세트포함)