UB-900ACT	[ Antenna Booster ]

1. 제 품 특 징

- 입력되는 신호를 증강하여 안테나 케이블의 거리에 따른 손실을 보상

- 신호대 잡음 비율을 현저하게 개선

- 무선 통신 거리를 최대한 확장

- 최대 2개의 UB-900ACT 캐스캐이딩 가능

- 벽 또는 마이크 스탠드에 설치 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 470~960Mhz

- Booster Gain	: 14(±2dB) dB

- Coverage Angle	: 360 degree

- 동작 전압	: DC IN : DC +12V , RF OUTPUT(Receiver Power) : +8~+12V

- 제품 사이즈(mm)	: 75mm * 18.2mm * 77mm (Antenna & Rack Mount Kit Excluded)

- 무게	: 140g (Antenna & Rack Mount Kit Excluded)