CM-8085	[ Sub Minature Omnidirectional Microphone ]

1. 제 품 특 징

- CM-214의 후속작

- 매우 가볍고 장시간 착용해도 피로감 없는 디자인

- 마이크를 좌/우측 변경하여 마운트 가능

- 초소형 Omni-directional condenser 캡슐 적용

2. 제 품 규 격

- 타입	: Condenser

- 커넥터	: 808C4 (4 pin mini XLR)

808C3 (3 pin mini XLR) - 옵션

808CS (3.5 stereo plug) - 옵션

808CR (4 pin hirose connector) - 옵션

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Omni-directional

- 감도 (at 1KHz)	: -53±3 dB* (2.24mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.8kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB