JS-22                   [ Studio Condensor Mic ]

1. 제 품 특 징

- 악기 및 합창, 보컬용으로 사용하기 적합

- 강한 황동 재질을 정교한 공정으로 완성

- 1/2" 수제작 골드 플레이트 재질

- 어쿠스틱 기타/베이스,현악기,피아노,목관악기,오케스타라,합창,심벌즈,스테레오 마이킹

2. 제 품 규 격

- 타입	: Condenser Microphone

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도	: -36±3 dB* (15.8mV) 0dB=1V /Pa,1kHz

- 지향 패턴	: Cardioid

- Attenuation Switch	: -10dB

- 저역 Roll-Off	: 80Hz

- 임피던스	: 100Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 140dB

- 신호 대 잡음 비	: 78dB

- 전원공급	: 36~52VDC Phantom Power

- 소비전류	: ≤3mA

- 출력	: XLR-M type (Power Module)

- 제품 사이즈(m/m)	: Ø22.5mm (W) * 150.5mm (H)

- 무게	: 134g