JS-9S          [ 1/2“ True Condenser Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 전문가용 보컬 콘덴서 마이크

- 라이브공연에서 최상의 사운드를 위해 설계

- 1/2" 수제작 골드 플레이트 재질

- 단일지향 콘덴서 마이크

- JS-9S의 스위치 없는 버전

2. 제 품 규 격

- 타입	: Condenser Microphone

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도	: -47±3 dB* (4.47mV) *0dB=1V /pa

- 임피던스	: 100Ω

- Max. SPL for 1﹪THD	: 150dB

- 신호대 잡음비	: 78dB

- 전원 공급	: 36-52VDC Phantom Power

- 소비 전류	: ≦3mA

- 출력	: XLR-M type(power module)

- 용도	: 보컬용