NX-9	[ Condenser Microphone ]

1. 제 품 특 징

- Hi Hat, 어쿠스틱 기타의 오버헤드 용으로 설계

- 확장된 주파수 응답과 넓은 Dynamic Range

- 부드럽고 투명한 소리

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 60~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid,rotationally symmetrical about microphone axis,	uniform with frequency

- 감도	: -70dB*(0.32mV)*0dB=1V/μbar

- 출력 임피던스	: 400Ω

- 위상 조정	: Positive pressure on diaphragm produces positive voltage	on pin 2 with respect to pin 3

- 커넥터	: Three-pin professional audio connector (male XLR type)

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,	matte-finished steel grille

- 무게	: 230 grams (8.1 oz)

- 터치 노이즈	: Super low

- 전원 공급	: 9-52V phantom power or battery 1.5V AA

- 용도	: 악기용