TX-2	[ Bass Instrument Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 탁월한 픽업패턴으로 보컬, 드럼, 기타앰프에 적합

- 뛰어난 기능의 잡음 제거용 Shock Mount

- 근접효과 제거를 위한 윈드 스크린

2. 제 품 규 격

- 타입	: Moving Coil Dynamic

- 주파수 응답	: 20~12,000 Hz

- 지향 패턴	: Supercardioid,rotationally symmetrical about microphone axis,	uniform with frequency

- 감도	: -85dB* (0.056mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 600Ω

- 무게	: 397 grams (cable excluded)

- 용도	: 킥드럼, 베이스 기타앰프용