TX-6	[ Instrument Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 다이나믹 초 지향성 마이크

- 어쿠스틱 악기의 근접 마이킹을 위해 설계

- 초지향 패턴은 원치 않는 소리 제거에 효과적

- 최고 수준의 수음력

2. 제 품 규 격

- 타입	: Moving Coil Dynamic

- 주파수 응답	: 60~16,000 Hz

- 지향 패턴	: Supercardioid,rotationally symmetrical about microphone

axis, uniform with frequency

- 감도	:  -72dB* (0.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 600Ω

- 무게	: 196 grams (cable excluded)

- 용도	: 스네어 드럼, 탐탐, 퍼쿠션 악기용