AG-35                      [ Portable Sound System ]

1. 제 품 특 징

- WA-35S의 유선 마이크

- AG-35 유선 마이크와 셋트 구성

- 무선 모듈은 없음

2. 제 품 규 격

- 타입	: Moving Coil Dynamic

- 지향	: 패턴단일 지향

- 주파수 응답	: 100~10,000 Hz

- 임피던스	: 600Ω ±30%

- 감도	: -75 ± 3dB

- 마이크 바디	: ABS Plastic body

- Head Cap	: ABS Plastic Cap

- 무게	: 175g (without cable)