MA-145LP                   [ Phantom Power Adaptor ]

1. 제 품 특 징

- 소형 콘덴서 마이크에 팬텀전원(9~52V) 공급 (믹서, 팬텀기기로 부터 전원을 공급받음)

- CM 시리즈, 헤드셋, 이어훅 마이크에 사용

2. 제 품 규 격

- MIC Input	: 4P Mini XLR(Male)

- 출력 커넥터	: XLR(Male)

- 팬텀 파워	: 9~52V

- PAD	: -10dB

- Low Cut	: 100Hz  -6dB / 400Hz  -4dB

- 주파수 응답	: 35~20,000 Hz

- 신호대 잡음비	: >110dB

- T.H.D.	: <0.065%@1KHz

- 제품 사이즈 (m/m)	: Ø21mm*105.85mm(H)

- 무게	: 51.3 g